
Choix du firmware :

- Choisissez le firmware de type CNC si votre application est de type Machine à Commande Numérique (Fraiseuse, Tour, Découpe Plasma, etc...)
	-> Fichier nommé: ICNC21_3_Axes.V5.xx.CNC.hex
	NB: Si vous utilisez Mach3, ne mettez pas à jour votre firmware car la version doit rester inférieure ou égale à 5.28

- Choisissez le firmware de type PLC si votre application est de type Automate (Etiqueteuse, etc...) :
	-> Fichier nommé: ICNC21_3_Axes.V5.xx.PLC44.hex

	NB: le firmware DMX diffère en ce sens qu'il prend en charge le protocole de communication DMX à la place du protocole Modbus.
		(Le DMX est très utilisé dans le monde du spectacle, pour les jeux de lumières et appareils de sonorisation).
	-> Fichier Nommé : ICNC21_3_Axes.V5.xx.PLC44.DMX.hex
	